
**«ЗАИМСТВОВАННЫЙ**»

**Источник эскиза:** База проектов/Ка‑28 /Эскизы и pic / ITS\_RR\_LM2 / D2 / T6 / ITS\_RR\_Ka-28\_LM2\_D2\_T6\_IQ15\_P3

**Шифр**: ITS\_RR\_Ka-28\_LM2\_D2\_T6\_IQ15\_P3



1 – панель; 2 – предохранитель Пр1 «5А»; 3 – предохранитель Пр2 «2А»; 4 – вольтметр V1, 5 – тумблер «27 В – ОТКЛ» (В1); 6 – тумблер «36 В 400 Гц – ОТКЛ» (В2); 7 – розетка «36 В 400 Гц» (Ш4); 8 – вольтметр V2; 9 – 10; 10 – розетка «+27 В» (Ш3); 11 – 11; 12 – вольтметр V3; 13 – разъем Ш3; 14 – индикатор И255; 15 – ручка; 16 – прокладка; 17 – жгуты; 18 – ремни; 19 – перегородка; 20 – переключатель «РЕЖИМ» (В8); 21 – переключатель «ИМИТАТОР БУГ‑3» (В10); 22 – кнопка «КОНТРОЛЬ» (КН3); 23 – переключатель «ОС ГЛУБИНЫ» (В7); 24 – тумблер «ЗАЛП – ОТКЛ» (В3); 25 – переключатель «ПОДГОТОВКА» (В9); 26 – тумблер «РАБОТА – ОТКЛ» (В4); 27 – переключатель «ВАРИАНТ» (В6); 28 – крышка со светопроводом; 29 – кнопка «КН1» ; 30 – переключатель «КОНТРОЛЬ V» (В5); 31 – кнопка «ПРОВЕРКА ЛАМП» (КН2); 32 – индикаторное табло; 33 – розетка «ПОТЕНЦИАЛ» (Ш5).

Рисунок 1 – Проверочная установка УПУГ‑3

Преподаватель Отдела УТС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пушкарев В.Н.

Инженер ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, подпись